Debug işlemleri genel anlamıyla nasıl yapılır araştırmam bitti.

UART’ta iletişim için kod yazmam istendi. Bunun için normalde donanıma ihtiyacım var fakat benden donanım olmadan bir haberleşme kurmamı istendi.

Dolayısıyla ben de bilgisayardan nasıl sanal port açıp veri gönderebileceğimi araştırırken **com0com** adında bir program buldum.