AccessViolationException sorununu çözdüm. Uart biraz ilkel bir haberleşme protokolü olduğu için string görünce server tarafı patlıyormuş. String yerine int bir değer koyup çalışmaya devam ettim.

Observer design patterni programa entegre ettim. Bir yayınlayan bir de dinleyici arayüzlerini entegre edip gerekli fonksiyonları yazdım.